OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA:

**Dostawę dygestorium z wbudowanym wentylatorem wraz z szafką na substancje lotne i łatwopalne.**

|  |  |
| --- | --- |
| Warszawa, dn. 26 października 2015 | |
|  | |
| Zamawiający: | Instytut Lotnictwa  Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa |
| Tytuł Projektu: | **Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych** |
| Przedmiot zamówienia: | **Dostawa:**  Dygestroium z wbudowanym wentylatorem wraz z szafką na substancje niebezpieczne .  **Liczba sztuk:**  Dygestroium z wbudowanym wentylatorem wraz z szafką na substancje lotne i łatwopalne: 1 sztuka (zestaw)  **Parametry techniczne:**   1. Dygestorium    1. Szerokość : 1250-1300 mm    2. Głębokość : 850-950 mm    3. Wysokość z wentylatorem max 2630 mm    4. Wysokość blatu: 900 mm    5. Wymiary komory roboczej (szer x gł x wys) miniumum: 1100x700x1300 mm    6. Blat: cermika lita    7. Wykładka komory roboczej: Płyta wiórowa laminowana    8. Przesuwanie okna: Ręczne    9. Oświetlenie: Lampa jarzeniewa w obudowie EX z 2 świetlówkami    10. Dwa gniazda 230V w wykonaniu EX umieszczone w przestrzeni roboczej dygestorium    11. Dygestorium pownno zostać wykonane w EX-ie oraz posiadać czujnik przepływu powietrza w wykonaniu Ex.    12. Dygestorium powinno zostać wyposażone (posiadać wbudowany) wentylator w EX-ie        1. Wentylator przeciwwybuchowy – wykonanie EX        2. Prędkość obrotowa [obr./min] – min 2400        3. pobór mocy max. [W] - 130,        4. wydajność max. [m3/h] – 1020,        5. temp. Pracy [C] - -20/+40,        6. poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] – wlot – 53, obudowa – 43, wylot – 55,    13. Dygestorium powinno zostać wyposażone w szafkę bezpieczeństwa na substancje lotne i łatwopalne typ-90 minut (szafka powina zostać zamontowana po blatem dygestorium)    14. Dygestorium powinno posiadać znak CE (Conformité Européenne)    15. Gwarancja: 24 miesiące |
| Kryterium oceny: | * 1. Cena.   2. Czas dostawy/odbioru – odbiór całego przedmiotu zamówienia do 18.12.2015 (dostawa + montaż ) – najwyżej punktowany, najmniej punktowany odbiór techniczny u producenta do 18.12.2015   3. Ponadto Dostawca dygestrium z wbudowanym wentylatorem wraz z szafką na szafką na substancję lotne i łatwopalne zapewni:   - we własnym zakresie dokona transportu i wyładunku zakupionych projektorów na terenie ILOT,  - minimum 24 miesięczną gwarancję na urządzenie,  - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski,  - we własnym zakresie zabezpieczy materiały do wykonania zamówienia. |
| Miejsce składania ofert: | Nie dotyczy |
| Forma złożenia ofert: | e-mail na adres: [piotr.steckowicz@ge.com](mailto:piotr.steckowicz@ge.com), dw: [joanna.zaniewska@ilot.edu.pl](mailto:joanna.zaniewska@ilot.edu.pl) |
| Termin złożenia ofert: | Do  **02 -11-2015** do godz. 12.00 |