OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA:

**Dostawę dygestorium z wbudowanym wentylatorem wraz z szafką na substancje lotne i łatwopalne.**

|  |
| --- |
| Warszawa, dn. 26 października 2015 |
|  |
| Zamawiający: | Instytut LotnictwaAl. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa |
| Tytuł Projektu: | **Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych** |
| Przedmiot zamówienia: | **Dostawa:**Dygestroium z wbudowanym wentylatorem wraz z szafką na substancje niebezpieczne .**Liczba sztuk:** Dygestroium z wbudowanym wentylatorem wraz z szafką na substancje lotne i łatwopalne: 1 sztuka (zestaw)**Parametry techniczne:**1. Dygestorium
	1. Szerokość : 1250-1300 mm
	2. Głębokość : 850-950 mm
	3. Wysokość z wentylatorem max 2630 mm
	4. Wysokość blatu: 900 mm
	5. Wymiary komory roboczej (szer x gł x wys) miniumum: 1100x700x1300 mm
	6. Blat: cermika lita
	7. Wykładka komory roboczej: Płyta wiórowa laminowana
	8. Przesuwanie okna: Ręczne
	9. Oświetlenie: Lampa jarzeniewa w obudowie EX z 2 świetlówkami
	10. Dwa gniazda 230V w wykonaniu EX umieszczone w przestrzeni roboczej dygestorium
	11. Dygestorium pownno zostać wykonane w EX-ie oraz posiadać czujnik przepływu powietrza w wykonaniu Ex.
	12. Dygestorium powinno zostać wyposażone (posiadać wbudowany) wentylator w EX-ie
		1. Wentylator przeciwwybuchowy – wykonanie EX
		2. Prędkość obrotowa [obr./min] – min 2400
		3. pobór mocy max. [W] - 130,
		4. wydajność max. [m3/h] – 1020,
		5. temp. Pracy [C] - -20/+40,
		6. poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] – wlot – 53, obudowa – 43, wylot – 55,
	13. Dygestorium powinno zostać wyposażone w szafkę bezpieczeństwa na substancje lotne i łatwopalne typ-90 minut (szafka powina zostać zamontowana po blatem dygestorium)
	14. Dygestorium powinno posiadać znak CE (Conformité Européenne)
	15. Gwarancja: 24 miesiące
 |
| Kryterium oceny: | * 1. Cena.
	2. Czas dostawy/odbioru – odbiór całego przedmiotu zamówienia do 18.12.2015 (dostawa + montaż ) – najwyżej punktowany, najmniej punktowany odbiór techniczny u producenta do 18.12.2015
	3. Ponadto Dostawca dygestrium z wbudowanym wentylatorem wraz z szafką na szafką na substancję lotne i łatwopalne zapewni:

- we własnym zakresie dokona transportu i wyładunku zakupionych projektorów na terenie ILOT,- minimum 24 miesięczną gwarancję na urządzenie,- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski,- we własnym zakresie zabezpieczy materiały do wykonania zamówienia. |
| Miejsce składania ofert: | Nie dotyczy |
| Forma złożenia ofert: | e-mail na adres: piotr.steckowicz@ge.com, dw: joanna.zaniewska@ilot.edu.pl  |
| Termin złożenia ofert: | Do  **02 -11-2015** do godz. 12.00 |