04.11.2015 r.

### KOMUNIKAT nr1

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 118/DE/Z/15 wpłynęły pytania Wykonawców, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawa pzp udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

W punkcie 2.1.1 SIWZ OPZ Zamawiający wymaga dostarczenia obiektywu:

* *Stała ogniskowa 14 lub 15mm, liczba aperturowa przysłony nie więcej niż f/1.8*

Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie obiektywu:

* *Stała ogniskowa 15mm, liczba aperturowa przysłony f/2.8*

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza dostarczenie obiektywu o stałej ogniskowej 14 lub 15 mm o liczbie aperturowej nie więcej niż f/2.8.

**Pytanie nr 2**

W punktach 2.1.1 i 2.2.1 SIWZ OPZ Zamawiający wymaga:

* *Kamera powinna zostać wyposażona w metalową walizkę transportową wyłożoną od środka gąbką ochronną dopasowaną do obiektów przenoszonych w walizce*
* *Zestaw obiektywów powinien zostać wyposażony w metalową walizkę transportową wyłożoną od środka gąbką ochronną dopasowaną do obiektów przenoszonych w walizce*

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie walizek niemetalowych, a z tworzywa ABS? Walizki takie są znacząco lżejsze niż metalowe, a jednocześnie bardzo odporne. Dodatkową zaletą jest ich wodoodporność. Wyposażone są także w automatyczny zawór wyrównujący ciśnienie.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza dostarczenie trwałych walizek z tworzywa ABS, wodoodpornych, wyposażonych w automatyczny zawór wyrównujący ciśnienie zamiast walizek metalowych.

Zamawiający informuje, że modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) w następującym zakresie:

1. Punkt 2.1.1 otrzymuje brzmienie:

### 

### „Wymagania Zamawiającego dla akcesoriów do kamery nr 1

* Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu obiektywów o następujących parametrach:
  + Stała ogniskowa 14 lub 15mm, liczba aperturowa przysłony nie więcej niż f/2.8
  + Stała ogniskowa 35mm, liczba aperturowa przysłony nie więcej niż f/2
  + Zakres ogniskowych 28 – 75mm, liczba aperturowa przysłony nie więcej niż f/2.8
* Do kamery musi zostać dołączony stabilny statyw wraz z głowicami pozycjonującymi wyposażonymi w przekładnie zębate, które umożliwiają precyzyjne kontrolowanie obrotów kamery względem poszczególnych osi układu współrzędnych 3D
* Kamera powinna zostać wyposażona w walizkę transportową wyłożoną od środka gąbką ochronną dopasowaną do obiektów przenoszonych w walizce
* Zestaw obiektywów powinien zostać wyposażony w walizkę transportową wyłożoną od środka gąbką ochronną dopasowaną do obiektów przenoszonych w walizce
* Walizki transportowe powinny być wykonane z metalu lub tworzywa ABS, wodoodporne i wyposażone w w automatyczny zawór wyrównujący ciśnienie”

1. Punkt 2.2.1 otrzymuje brzmienie:

### „Wymagania Zamawiającego dla akcesoriów do kamery nr 2

* Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu obiektywów o następujących parametrach:
  + Stała ogniskowa 25mm, liczba aperturowa przysłony nie więcej niż f/2
  + Stała ogniskowa 50mm, liczba aperturowa przysłony nie więcej niż f/2
  + Zakres ogniskowych 80 – 200mm, liczba aperturowa przysłony nie więcej niż f/2.8
* Do kamery muszi zostać dołączony stabilny statyw wraz z głowicami pozycjonującymi wyposażonymi w przekładnie zębate, które umożliwiają precyzyjne kontrolowanie obrotów kamery względem poszczególnych osi układu współrzędnych 3D
* Kamera powinna zostać wyposażona w walizkę transportową wyłożoną od środka gąbką ochronną dopasowaną do obiektów przenoszonych w walizce
* Zestaw obiektywów powinien zostać wyposażony w walizkę transportową wyłożoną od środka gąbką ochronną dopasowaną do obiektów przenoszonych w walizce
* Walizki transportowe powinny być wykonane z metalu lub tworzywa ABS, wodoodporne i wyposażone w automatyczny zawór wyrównujący ciśnienie”